RadiometRadiometru UV CUV 5
Instrumentul CUV 5 este destinat pentru masurarea radiatiei UV totale, are caracteritici similare cu cele ale piranometrelor din gama CMP si poate fi folosit cu aceleasi accesorii.
 
Aparatul poate fi folosit in orice conditii de mediu. Orizontalizarea se realizeza cu ajutorul unor picioare reglabile si cu o nivela cu bula de aer, iar un ecran solar protejeaza aparatul de lumina soarelui. Un cartus desicant detasabil asigura mentinerea interiorului in stare uscata.
CUV 5 are o cupola de sticla cu transmisie UV extinsa si un difuzor de lumina cu o forma deosebita, care asigura un raspuns directional excelent. Conectorul etans are contacte aurite si este prevazut in configuratia standard cu un cablu de semnal de 10 m, de calitate foarte buna. Sistemul de detecare cuprinde filtre optice si o fotodioda. Aparatul nu necesita tensiune de alimentare pentru a functiona.
http://www.echipot.ro/istrumente-meteo/radiatia-solara/masurarea-radiatiei-solare/radiometre-uv/radiometre-uv-ivs-758.html
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Kipp & Zonen ofera gama UVS a radiometrelor de banda larga pentru masurarea precisa a radiatiilor solare ultraviolete care traverseaza atmosfera. Raspunsurile spectrale UVA, UVB si UVE sunt potrivite pentru diverse nevoi de masurare, fiind disponibile si modele dual-band.
Softul UVIATOR dezvoltat special pentru UVS asigura o precizie suplimentara a masurarilor, efectuand  corectii care tin cont de cantitatea de ozon din atmosfera si de elevatia solara.
Instrumentele UVS sunt etanse, fiind potrivite pentru utilizare in orice conditii de mediu. Picioare reglabile si o nivela cu bula de aer permit orizontalizarea instrumentelor. O cupola din cuart prelucrat cu mare precizie si un difuzor de lumina cu o forma deosebita asigura un raspuns directional foarte bun.
Sistemul de detectie cuprinde filtre optice si fosfor, care impreuna stabilesc raspunsul spectral. Fosforul este foarte sensibil la niveluri scazute ale radiatiilor ultraviolete si este stimulat de UV sa emita lumina verde, care este detectata de o fotodioda. Pentru a preveni schimbari ale raspunsului spectral si ale sensibilitatii, sistemul este mentinut la o temperatura constanta de +25 °C.
Pentru interfatarea simpla cu sisteme de achizitii de date, semnalul de iesire este amplificat, iar temperatura interna stabilizata poate fi monitorizata. Un cartus desicant detasabil asigura mentinerea interiorului instrumentului in stare uscata.
Radiometrul UVS-A-T are un raspuns spectral larg, optimizat pentru masurarea precisa a radiatiilor atmosferice UVA. Iesirea de 0-3V reprezinta radiatii intre0-90W/m².
Radiometrul UVS-B-T are un raspuns spectral larg, optimizat pentru masurarea precisa a radiatiilor atmosferice UVB. Iesirea de 0-3Vreprezinta radiatii intre 0-6W/m².

re UV - Kipp & Zonen
Componenta ultravioleta (UV) a spectrului solar are numeroase efecte benefice asupra biologiei umane, dar prea multe astfel de radiatii pot fi daunatoare. Zona UV acopera urmatoarele domenii de lungimi de unda 100-280 nm (UVC), 280-315 nm (UVB) si 315-400 nm (UVA). Aproape toate radiatiile solare UVC, si aproximativ 90 % din cele UVB, sunt absorbite de atmosfera Pamantului. 

Radiatiile UV ajuta la producerea vitaminei D, dar ele pot sa si arda pielea, ceea ce poate sa duca la aparitia cancerului, a melanoamelor sau cataractelor. Radiatiile UV masurate cu un raspuns similar cu cel al pielii umane se numesc radiatii UV eritemic active (UVE) si se folosesc pentru calcularea Indicelui Solar Global UV (UVI) cu scopul de a informa publicul larg. 

In cazul multor aplicatii este nevoie de monitorizarea doar a radiatiilor ‘UV totale’, care sunt reprezentate de componenta UVA si cea UVB luate impreuna. La suprafata Pamantului radiatiile UVA depasesc de regula cele UVB de 15-20 de ori. 
[image: Raspunsul spectral al radiometrelor UV]
Kipp & Zonen produce urmatoarele tipuri de radiometre UV: 

Radiometrul UV total tip CUV: 
● CUV 5 pentru a masura radiatiile ‘UV totale’ 

Radiometre UV de banda larga tip UVS: 
● UVS-A-T pentru a masura radiatiile UVA 
● UVS-B-T pentru a masura radiatiile UVB 
● UVS-E-T pentru a masura radiatia UV eritemic activa 
● UVS-AB-T pentru a masura radiatiile UVA + UVB 
● UVS-AE-T pentru a masura UVA + Radiatia UV eritemic activa 

Pentru cele mai performante masurari ale radiatiilor UV, Kipp & Zonen ofera spectrofotometrul Brewer Mk III.
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Instrumentul CUV 5 este destinat pentru masurarea radiatiei ...
 Detalii 
Radiometre UV UVS
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Kipp & Zonen ofera gama UVS a radiometrelor de banda lar...
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