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Dintre toate pericolele de incendiu, obtinerea arsurilor textile se datoreaza mai mult utilizarii pe scara larga.Majoritatea accidentelor de incendiu sunt asociate cu arderea produselor textile. Celulozica care este frecvent utilizata in confectii sunt confortabile, dar sunt mai predispuse la inflamabilitate. Greutatea și țeserea țesăturilor determină, de asemenea, inflamabilitatea sa. Țesăturile grele și strânse ard lent decât țesăturile slab.Inflamabilitatea este importantă, în special pentru textile. O finisare retardantă este dată materialelor pentru a preveni arderea lor.
Materialele ignifuge pot fi aplicate eficient atât fibrelor naturale, cât și fibrelor sintetice. Fibrele sunt tratate cu o substanță chimică care minimizează inflamabilitatea țesăturilor și o face aproape necombustibilă. Când apare un incendiu, substanța chimică acoperită pe țesătură reacționează cu gazele și gudronurile generate de țesătură. Se transformă gazele și gudronul în carbon și, în cele din urmă, încetinește viteza de ardere a țesăturii.
Diferite materiale ignifuge utilizate în îmbrăcăminte:
· Twaron
· Nomex (o marcă DuPont)
· Nylon acoperit
· Spumă de carbon
· M5 fibră
· Kevlar
· Proban fr bumbac
· PYROMEX (marcă comercială a lui Toho Tenax)
· Pyrovatex fr bumbac
· Dale Antiflame
· Indura fr de bumbac
· Technora
· Teijinconex
· Lenzing FR (Rayon retardant de incendiu)
· Carbon X
· Kanox
· Mazić
· modacrilice
· Kermel
· PBI
Straturile ignifuge sunt utilizate într-o varietate de aplicații cum ar fi uzura industrială, uniforme pentru pompieri, piloți de forță aeriene, țesături de tort și parașute, îmbrăcăminte profesionistă pentru curse de motoare etc. pentru a proteja purtătorul împotriva incendiilor și a arcurilor electrice etc. în materiale de interior precum perdele, în hoteluri, spitale și teatre. Materiale precum Twaron sunt folosite în țesături pentru a rezista la temperaturi înalte în industrie, cum ar fi combaterea incendiilor. Materialele cum ar fi hidroxidul de aluminiu sunt utilizate în mod obișnuit ca retard de foc, deoarece oferă protecție în trei direcții. Se rupe pentru a da vaporii de apă și absoarbe mai multă căldură, răcind astfel materialul și reziduul de alumină și formează un strat protector.
Încălzirea flacării unei țesături depinde de numărul de ori; țesătura este curățată prin uscare și condițiile de mediu în care este utilizată țesătura. Proprietățile de întărire a focului ale unei țesături finite sunt în mod normal testate prin determinări ale rezistenței la întindere, rezistenței la întindere, valorii LOI și a testelor de flacără verticală.
Flacără rezistente Vs ignifug Stofa:
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Articolele rezistente la foc, reduc posibilitatea ca un incendiu sau o flacără incipientă să scadă și să devină o conflagrație. Ei sunt amenajați cu o barieră termică pentru a reduce răspândirea flăcărilor, pentru a reduce după arsuri și pentru a le permite oamenilor să scape din mediul ars. Protejează utilizatorul numai pentru o perioadă limitată de timp. Straturile ignifuge includ o acoperire de substanțe chimice care produce un gaz incombustibil care interzice aprinderea și răspândirea focului. De asemenea, reduce fumul și fumul toxic. Moartea în timpul unui accident de incendiu este mai probabil să fie cauzată de inhalarea fumului decât incendiul propriu-zis.
Pe piața mondială pentru țesăturile ignifuge:
Se așteaptă ca cererea globală pentru țesăturile ignifuge să crească cu 4,7%, iar piața globală să crească cu peste 2 milioane de tone metrice până în anul 2011. Formularea și aplicarea unor standarde stringente de inflamabilitate vor conduce la utilizarea sporită a substanțelor ignifuge la tari in curs de dezvoltare. SUA va fi un producător de frunte al acestor materiale. Cererea de țesături ignifuge în SUA se preconizează că va avea o creștere medie anuală de 3%, făcând ca piața sa să depășească 1 miliard de lire sterline până în anul 2011. Utilizarea sporită a produselor ignifuge în produsele de consum, materialele de construcție, carcasele și produsele aerospațiale vor spori cererea de pe piață. Poliolefina și alte piețe termoplastice vor vedea câștiguri crescânde deoarece sunt utilizate în aplicațiile de construcție cu întârziere la flacără.
Îmbrăcămintea de performanță este unul dintre sectoarele cu cea mai mare creștere din industria textilă.Creșterea pieței este sporită de apariția de noi inovații în țesături și de actualizări tehnologice. Evoluțiile în industria țesăturilor au dus la inovația țesăturilor protectoare de înaltă tehnologie. Aceste materiale au o rezistență excelentă la tracțiune, o rezistență la tăiere și o rezistență și durabilitate mai ridicate.
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