Protecție serioasă împotriva amenințărilor CBRN
amenințările moderne din ziua de azi necesită o performanță ridicată a PPe.
Atât amenințările, cât și cerințele de performanță cu care se confruntă prima dată sunt radical diferite față de trecut. Materialele chimice industriale periculoase și materialele sunt folosite în mai multe industrii decât oricând și sunt depozitate și transportate în întreaga țară. primii responsabili se alătură acum echipelor dedicate echipelor HaZmat și personalului militar, care sunt necesare pentru a menține pregătirea operațională pentru incidentele de crimă, în calitate de organizații teroriste care vizează aceste produse chimice și materiale ca instrumente de distrugere în masă relativ ușor accesibile pentru a fi utilizate în zonele civile puternic populate. Ansamblurile fundașilor de origine omenească realizate cu țesături Gore® cHemPaK® oferă încrederea necesară pentru a face treaba în cele mai grave medii.
Certificat conform standardului NFPA 1994 privind ansamblurile de protecție pentru primii respondenți în cazurile de terorism CBRN și standardul NFPA 1992 privind ansamblurile de protecție împotriva lichidelor împotriva substanțelor periculoase, costumurile de protecție ale patronului Blauer oferă un nivel mai ridicat de protecție necesar pentru operarea în " zonă "și" zone calde ". Homme Defender® sunt certificate în mod independent pentru cerințe stricte de design și performanță.
Avantajul Gore® CHemPak®
Viteză și mobilitate Durabilitatea confortului Costum de protecție pentru locuințe potrivite pentru dvs. Fie că operează în durabilitatea oricărui costum de cbrn este un corp cum ar fi îmbrăcămintea exterioară convențională și "zona fierbinte" sau "zona caldă", Patria importantă dintr-o siguranță și investiție sunt certificate pentru utilizarea cu costume de tip tactic pentru apărători oferă un nivel de confort. Suportul pentru apărătorii de origine este cizme. Spre deosebire de majoritatea HaZmat-urilor tradiționale, care permit ca respondenții să funcționeze în mod unic robust atât în ​​costume de țesătură, cât și în cusături, costurile noastre vă permit să rulați, să sarăți eficient pentru perioade lungi de timp până când construcția va permite tacticile fără îngrijorare - este complet. fiecare costum este operațiunile de salvare, de salvare și decont, cu protecție împotriva substanțelor chimice periculoase proiectate cu un mecanism de răcire pentru a evita necesitatea benzii chimice. Agenți patologici și biologici. atenuează stresul de căldură în comparație cu costumurile de la apărător pot fi reutilizate mai multe costume conventionale HaZmat. acest lucru permite perioadele dacă nu sunt contaminate. pentru durate de răspuns mai lungi și mai puține schimbări de rotație.
4
deasupra și dincolo de oSHa
Suportul pentru apărătorii patriei ridică barul pentru ceea ce primii respondenți ar trebui să se aștepte de la ansamblurile lor CBRN. Costurile HAZMAT evaluate pentru OSHA sunt concepute pentru operațiunile de curățare și decontaminare, dar pot fi greoaie, incomode și delicate. Costumul Multi-Threat și costumul XRT sunt proiectate special pentru operații în care viteza, confortul și durabilitatea sunt esențiale.
nfPa 1994 vs. oSHa
cele mai multe echipe HaZmat și sWat operează în costume evaluate cu osHa care s-au schimbat foarte puțin în design și funcționalitate de zeci de ani. problema cu această abordare este că evaluările osHa indică doar modul în care costumul este proiectat să interacționeze cu aparatul respirator sau cu scabă și nu ia în considerare niciuna dintre cerințele de performanță legate de permeabilitatea chimică. În schimb, standardele NFPA 1994 și NFPA 1992 sunt construite atât în ​​ceea ce privește cerințele de proiectare, cât și de performanță. Deși nici un costum HaZmat nu poate proteja împotriva tuturor amenințărilor chimice și biologice, ansamblurile certificate conform standardelor NFPA sunt destinate să ofere protecție împotriva unei game mult mai largi de amenințări decât costumurile OSHA, care sunt fabricate din numeroase tehnologii țesute, fiecare proiectată pentru a proteja împotriva anumitor produse chimice amenințări. Deși nu există o legătură oficială între cele două standarde, ar putea fi utilă o comparație dificilă a diferitelor clase NFPA din 1994 cu nivelurile OSHA.
OSHA vs. NFPA 1994 Graficul de comparare OSHA-Defined Threat Nivelul oSHa nfPa 1994 Class na
concentrațiile aerului și lichidului sunt la sau deasupra nivelului de umiditate * care necesită cel mai înalt nivel de protecție atât pentru sistemul respirator, cât și pentru piele. concentrațiile în aer sunt la sau de mai sus idlH * necesitând cel mai înalt nivel de protecție pentru sistemul respirator. concentrațiile lichidului sunt sub idlH *, permițând un nivel mai scăzut de protecție a pielii. concentrațiile aerului și lichidului se situează sub valoarea de referință *, ceea ce permite un nivel mai redus de protecție respiratorie și a pielii.
Nivelul a: Clasa 2:
Utilizatorul și scba sunt complet încapsulate în costum.
nivelul B:
Utilizatorul este încapsulat în costum, în timp ce acesta este stocat în exterior.
Utilizatorul este încapsulat în costum, în timp ce acesta este stocat în exterior.
nivelul C: Clasa 3:
Utilizatorul este încapsulat în costum și folosind un aPr sau PaPr.
Utilizatorul este încapsulat în costum și folosind un aPr sau PaPr.
Inflamarea, contaminarea non-chimică a "pulberii"
nivelul d:
Folosirea echipamentului de protecție individuală de protecție, cum ar fi combinezoane, cizme exterioare de unică folosință, ochelari de protecție. filtru de praf necesar pentru contaminarea cu radiații.
* IDLH = "Imediat periculos pentru viață și sănătate"
Clasa 4:
Utilizatorul folosește un filtru de praf APR și un scut de bază PPe, cum ar fi covorașe, cizme exterioare de unică folosință, ochelari de protecție.
NFPA-definită amenințare na
concentrațiile aerului și lichidului sunt la sau deasupra nivelului de umiditate * care necesită cel mai înalt nivel de protecție atât pentru sistemul respirator, cât și pentru piele.
concentrațiile aerului și lichidului se situează sub valoarea de referință *, ceea ce permite un nivel mai redus de protecție respiratorie și a pielii.
Inflamarea, contaminarea non-chimică a "pulberii"
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Protecție dublă pentru zonele calde CBRN
Ansamblul blauer multi-amenințare oferă cel mai înalt nivel de protecție în linia Apărătorului de origine din forma de lichid, vapori și particule de agenți cbrn. costumul este fabricat din material textil Gore® cHemPaK® Ultra-barieră și este certificat pentru NFPA 1994 Class 2 și NFPA 1992 pentru protecția împotriva agenților chimici de război (CWA) și a substanțelor chimice industriale toxice (TIC) la concentrații la sau peste IDLH, Sisteme SCBA. Pentru o protecție suplimentară, această membrană revoluționară nepermeabilă este laminată la o carcasă exterioară NOMEX IIIA de 4,5 uncii, care asigură o performanță disipativă statică excelentă și rezistă la topire, picurare și ardere atunci când este expusă la căldură și flacără ridicată.
Superior Managementul stresului de căldură
primii respondenți și echipele HaZmat trebuie în mod obișnuit să trateze stresul termic și temperaturile ridicate ale corpului de bază cauzate de țesuturile mari GORE® CHEMPAK® Țesătură selectivă permeabilă
parte din ansamblurile lor PPE, care prinde căldură corporală și interferează cu răspunsul transpirației corporale. Costumul Multi-Threat elimină în mod eficient această problemă printr-o capacitate unică de răcire prin evaporare, fără a afecta performanța de protecție sau integritatea agentului chimic Vapor / Aerosol sub formă de particule contaminate cu GLiquid Contaminated. Carcasa exterioară NOMEX® iiiaore a fost proiectată pentru bariera ® cHemPaK®. prin umezirea costumului cu apă înainte sau în timpul utilizării, purtătorul beneficiază de un efect de răcire natural similar cu transpirația pe măsură ce apa se evaporă din cochilia exterioară.
Barieră selectivă-permeabilă
În timpul studiilor de uzură în teren, utilizatorii au raportat un efect dramatic de răcire atunci când au fost pulverizați cu apă după ce au purtat costumul multi-amenințare pentru perioade lungi de activitate exigentă fizică. Vaporii de perforare
Tesatura GORE® CHEMPAK® Ultra-barieră
Temperatura medie a pielii
Particule contaminate
Agent chimic pentru vapori / aerosoli
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Îmbrăcăminte cu multe amenințări umezită la timp = 0 material textil
Agent chimic lichid
Evaporare
36 34 32 30 28
agent
Imbracaminte cu multe amenintari umede
Îmbrăcăminte multi-amenințătoare uscată
NOMEX® IIIA Material exterior
Barieră impermeabilă
Stofă exterioară
26 24
particule Vapori / aerosoli vaporizați -20 -15 -10 -5 0 5 10 Chimic agent chimic lichid
referință: "Purtați performanța de încercare a țesăturilor de barieră Gore® cHemPaK® Ultra: aplicație pentru îmbrăcăminte multi-amenințare", 2005.
15 20 Nomex® IIIA
agent chimic
GORE® CHEMPAK® Țesătură selectivă permeabilă
Caracteristici și beneficii selectiv-permeabile
barieră
· Design de montaj pentru o mobilitate superioară și pentru operații în spațiu închis · Țesături laminate omeX® iiia pentru o protecție limitată fr · Sunt aprobate pentru utilizare cu cizme tactice · Mănuși tactice pentru o dexteritate superioară · Design cu o singură bucată cu cizme și mănuși integrate · cauciuc la interfața de mască de cauciuc scba elimină nevoia de bandă chimică · capacitatea de răcire prin evaporare permite timpi de răspuns extinși · țesătură Gore® cHemPaK® cu barieră ultrapericulară și cusături extra rezistente pentru o operare mai sigură în medii cbrn exigente · reutilizabile - pot fi spălate / uscate de multe ori dacă nu există o contaminare brută
întuneric navy și versiuni cu fermoar din spate disponibile
Linie de țesătură Vapori de inspirație
aplicații
· S. W.a.t.t. - shooter activ și intrare în laborator clandestin de mare risc • Căutare și salvare urbană (US & R) · HaZmat · decon · Căutarea și salvarea zonei fierbinți
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Gore® CHemPak® Ultra-Barieră tesatura Rezultatele de permeație ** - costum multi-Threat
agenți de provocare
agenți chimici chimici industriali toxici acroleina * acrilonitril * amoniac * clor * clorură de cianogen Hidrogen clorhidric
concentrație (cerința de testare NFPA 1994)
10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2
10g / m2
350 ppm 350 ppm 1000 ppm 350 ppm 1000 ppm 350 ppm
NFPA 1994 Prag de o oră de expunere
<4 pg / cm2 <1,25 pg / cm2 <1,25 pg / cm2 <1,25 pg / cm2
<6 μg / cm2
<6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2
timp până la descoperire
> 720 de minute> 720 de minute> 720 de minute> 720 de minute
> 480 de minute
> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 450 minute> 480 minute
* Cerințele de testare NFPA 1994 CWA și TIC ** Toate datele obținute pe metodologia de testare din clasa 2 a NFPA 1994 (2001 sau 2007).
nfPa 1992, substanțe chimice și substanțe chimice
acetonă dimetilformamidă acetat de etil Nitrobenzen sodiu Hidroxid acid sulfuric tetrahidrofuran alcool izopropilic acid sulfuric
Penetrare chimică
materiale cusaturi
cerință nu este vizibilă Penetrarea nu este vizibilă Penetrare
timpul minim necesar
60 min. 60 min
rezultate tipice
Pass Pass Pass Pass Treci Pass Treci Pass Pass Treci
multi-Threat ansamblu de protecție de performanță
teste chimice de testare chimică Permeație - cusături rezistență cusătură - țesătură la țesătură rezistență cusătura - tesatura la butil
NFPA 1994 Cerința PPDFsys> 361 ≤ 1,25 - 4,0 μg / cm² ≥ 15 lbf / 2 în ≥ 15 lbf / 2 in
ansamblu Performanță PPDFsys> 2.000 <0.17 μg / cm²> 191 lbf / 2 in> 140 lbf / 2 in
Durata de răspuns extinsă pentru incidente CBRN din zona caldă
Compararea produselor competitive
DHS Grant-Eligible Tehnologie de barieră de certificare
Funcția de retardare a focului
Punct de intrare
Tactic de aprobare a bootului Tactic stil de aprobare mănuși de bandă chimice (recomandat) de căldură stres sistem de Mgmt
NFPA 1994 clasa 3
CHEMPAK® Membrană selectivă permeabilă
NU se potriveste cu securitatea & DECON
Frontul DA DA NU Poate fi respirabil
NICI UNUL
Tychem® la polipropilenă NO Fasonare tip DECON & HAZMAT Front
N / A
N / A
DA
NICI UNUL
NICI UNUL
Tychem® LV Barrier
NU PAPR integrat DECON & HAZMAT
Fața frontală / capota presurizată NA
N / A
DA
NICI UNUL
NICI UNUL
Materialul Lakeland ChemMax® 2
NU TRIAZ PAPR MEDICAL integrat
Partea frontală / capota sub presiune
NA NA NA DA NU
NU Absorbant
NU se potriveste tactic si de securitate
Două piese NA NA NU Permeabil la aer
Ansamblul XRT al lui Blauer este certificat NFPA 1994 clasa 3 pentru protecția împotriva agenților CBRN lichizi, vapori și particule la niveluri sub idlH. realizat cu materialul Gore® cHemPaK® Material selectiv permeabil, costumul XRT este ușor și foarte respirabil pentru a oferi confort în timpul operațiilor de răspuns extins. designul unic al costumului cu un sistem integrat de mănuși și buzunare elimină nevoia de bandă chimică și permite personalului din primul raion și personalului din gama descendentă să se auto-dăruiească rapid costumului cu sisteme aprobate aPr / PaPr.
GORE® CHEMPAK® Țesătură selectivă permeabilă
Particule contaminate
Agent chimic lichid
Agent chimic pentru vapori / aerosoli
Stofă exterioară
Barieră selectivă-permeabilă
Linie de țesătură Vapori de inspirație
Caracteristici și avantaje
· Ușoare și cu formă pentru o mobilitate excelentă · Material de barieră respirabil permite căldurii și vaporilor de transpirație să disipeze departe de corp pentru un confort sporit și un timp de uzură prelungit (până la 8 ore) · Designul de intrare frontală permite autoaplicarea dacă este necesar · sistem integrat de mănuși și cizme elimină nevoia de bandă chimică CHEMPAK® țesătură selectivă permeabilă · aprobată pentru utilizare cu cizme în stil tactic · Gore® cHemPaK® răcită Țesătură selectivă permeabilă și cusături extra-rezistente permit operații mai sigure în cerințele tactici și situații de patrulareparticule Vapori / aerosoli · Punct de preț adecvat pentru distribuția în masă și strategiile de cache chimice Agent chimic lichid
agent de aplicații
· Securitatea perimetrului și controlul mediului înconjurător al țesăturilor exterioare · Decon · Căutarea și salvarea zonelor calde · Bariera permeabilă selectivă · Evadarea din medii contaminate · Triajul medical pentru victimele Wmd și accidentele industriale
Vaporii de vapori
Liner țesătură
Carcasa reflectorizantă, buzunarul radio și buzunarele pentru coapse sunt caracteristici opționale.
Agent chimic lichid
NOMEX® IIIA Material exterior
Barieră impermeabilă
Ansamblu Xrt GORE® CHEMPAK® Strat de barieră ultrasonică Gore® CHemPak® Material permeabil selectiv Rezultatele de permeație ** - Costum XrT
Particule contaminate
Agent chimic pentru vapori / aerosoli
Nomex® IIIA
Agenți de provocare
Concentrație (cerința de testare NFPA 1994)
NFPA 1994 Expunere de o oră Expunere de prag Durată (actual)
<4 μg / cm2 <1,25 pg / cm2 <1,25 pg / cm2 <1,25 pg / cm2 <1,25 pg / cm2
> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute
Cumularea permeabilă după 8 ore
<0,2 pg / cm2 <0,2 pg / cm2 <0,1 pg / cm2 <0,1 pg / cm2 <0,3 pg / cm2
Evaporare 
Agenți chimici de luptă chimică Mustard (HD) * Sarin (GB) Soman (GD) * Tabun (GA) VX Chimice industriale toxice industriale Dimetil sulfat * Chimice industriale toxice industriale Acrolein * Acrilonitril * Amoniac *
40 ppm 40 ppm 40 ppm 40 ppm 40 ppm 40 ppm 40 ppm
<6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2 <6 pg / cm2
> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute> 480 minute
10 g / m2 <0,1 pg / cm2
Nimic detectat Nimic detectat <0,2 μg / cm2 Nimic detectat Nimic detectat Nimic detectat
* Cerințele de testare NFPA 1994 CWA și TIC ** Toate datele obținute pe baza metodologiei de testare NFPA 1994 clasa 3 XrT ansamblu de performanță de protecție
Test MIST Testare Permeabilitate chimică - Cusături Rezistența cusăturii - țesătură la țesătură Rezistența cusăturii - material pentru butil
Cerința NFPA 1994
PPDFsys> 76 ≤ 1,25 - 4,0 μg / cm² ≥ 15 lbf / 2 în ≥ 15 lbf / 2 in
Ansamblu de performanță PPDFsys> 1,000 <0,3 μg / cm²> 84 lbf / 2 in> 21 lbf / 2 in
10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2
<6 μg / cm2> 480 minute Nimic nu a fost detectat
întrebări frecvente
sunt protectorul patriei Blaueer? Nu. OSHA oferă îndrumări de certificare a ansamblului, dar nu certifică costume. Articolele de incredere sunt certificate conform standardului NFPA 1994 privind ansamblurile de protecție pentru primii responsabili în cazurile de incidente teroriste și NFPA 1992. Standardele NFPA sunt mai cuprinzătoare decât ghidurile osHa deoarece specifică cerințele de design și protecție. Evaluările osHa se aplică numai designului unui costum pentru diverse niveluri de amenințare și modului în care costumul se potrivește cu un aparat respirator.
Ce este Fabricul Gore® CHemPak®? Tesuturile Gore® cHemPaK® sunt fabricate din folii cu barieră fluoropolymer de înaltă rezistență, care sunt laminate la diferite țesături interioare și exterioare pentru utilizare în medii contaminate. Tesatura Gore® cHemPaK® Ultra-barieră este impermeabilă și este adecvată pentru utilizare în medii în care agenții chimici sunt la sau peste nivelele idlH atunci când sunt purtați cu sisteme scba aprobate. Gore® cHemPaK® selectiv-Permeabil țesătură este respirabilă și oferă protecție împotriva agenților chimici în concentrații sub idlH atunci când sunt purtate cu aparate respiratorii aprobate.
Cum îmi pasă de îmbrăcămintea mea pentru Împăratul Patriei? Planurile de protecție ale patriei necesită doar stocarea și întreținerea de bază. fiecare costum pentru apărător al Patriei vine cu un manual de utilizare, care oferă instrucțiuni detaliate pentru depozitarea și îngrijirea îmbrăcămintei. pentru a asigura performanța de protecție a costumului dvs. de protecție împotriva patriei, este important ca aceste instrucțiuni să fie respectate în orice moment.
Care este termenul de valabilitate al costumelor pentru apărătorii Homeland? Suportul pentru apărătorii de origine omului are o durată de depozitare de zece ani dacă se respectă instrucțiunile de bază privind depozitarea și îngrijirea. durata de valabilitate reală depinde de amploarea și condițiile în care îmbrăcămintea este utilizată și stocată. blauer efectuează studii de îmbătrânire cu un laborator independent și poate revizui această cifră în sus dacă se obțin suficiente date care să indice o durată mai lungă de conservare.
Poate fi purtat vreun aparat respirator cu costume de protecție pentru Homeland®? Nu. deoarece fiecare piesă de față a respiratorului este construită diferit, standardul NFPA 1994 impune ca ansamblurile să fie certificate cu SCBA, APR sau PaPr specifice pentru a asigura siguranța utilizatorilor. se pot purta numai aparatele de respirat certificate de NIOSH ca fiind aprobate și enumerate pe certificatele ansamblului fiecărui om de origine.
costumurile de protecție a patriei oferă protecție termică sau FR? costumul multi-amenințare oferă protecție limitată fr datorită carcasei sale nomeX® iiia, care va rezista la topire, picurare și ardere atunci când este expusă la căldură și flacără. Cu toate acestea, costumul nu are un strat izolator și nu va proteja purtătorul de la temperaturi ridicate susținute. costumul Xrt nu oferă protecție fr sau termică.
Pot fi decontate și reutilizate costumurile fundașului Homeland®? costumul multi-amenințare este proiectat să fie spălat / uscat de mai multe ori pentru refolosire dacă nu este contaminat. Utilizatorii trebuie să respecte toate instrucțiunile de îngrijire, așa cum sunt detaliate în Manualul utilizatorului, pentru a asigura calitățile de protecție ale costumelor de protecție ale patriei lor. costumul Xrt este proiectat pentru o utilizare mai limitată și nu a fost evaluat împotriva ciclurilor de spălare / uscare.
garantează Blauer costumurile sale de protecție împotriva patriei? Da. blauer garantează că fiecare costum de protecție a patriei este lipsit de defecte de material și de manoperă și este certificat conform clasei specificate NFPA 1994 care a început pe eticheta de certificare atunci când este expediat din fabrică. în cazul în care o agenție sau un utilizator final primește un costum pentru protecția patriei de la blauer și este deteriorat sau suspectat de defecte, Blauer va coordona returnarea și evaluarea procesului și va emite un cost nou sau reparat, după caz.
Cum obtin eșantioane de evaluare a costumelor de protecție a patriei? contactați blauer's Homeland defender® prin telefon (800-225-6715 x 245) sau prin e-mail (Chembio@blauer.com). Vom discuta despre necesitățile agenției și vom coordona o demonstrație în persoană.
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