A kind of graphene battery
Abstract
The utility model discloses a kind of graphene battery, including positive electrode substrate, graphene positive pole, membrane layer, graphene negative pole, negative electrode substrate, the pet substrate layer and current collector layers that positive electrode substrate and negative electrode substrate are mainly formed by polyethylene terephthalate form, positive pole and negative electricity are made up of graphene composite material, graphene battery of the present utility model can improve the free carrier density of graphene, combined closely simultaneously by the corresponding both positive and negative polarity covering material of composite with graphene, the electric conductivity and stability of graphene is greatly improved, the energy density of battery is also improved simultaneously, extend the service life of battery.
Un fel de baterie cu grafen

 Abstract

 Modelul de utilitate dezvăluie un fel de baterie de grafen, inclusiv substrat de electrod pozitiv, pol de grafen pozitiv, strat membranar, pol negativ grafen, substrat de electrod negativ, stratul substratului pentru animale de companie și straturile colectoare de curent care substratul electrodului pozitiv și substratul electrod negativ sunt formate în principal din formă de polietilenă tereftalat, pol pozitiv și electricitate negativă sunt alcătuite din material compozit de grafen, baterie de grafen a modelului de utilitate actual poate îmbunătăți densitatea liberă a grafei , combinate îndeaproape simultan cu materialul corespunzător de acoperire a polarității pozitive și negative din compozit cu grafen, conductivitatea electrică și stabilitatea grafenului sunt îmbunătățite considerabil, densitatea energetică a bateriei este, de asemenea, îmbunătățită simultan, prelungi durata de viață a bateriei
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Description
A kind of graphene battery
Technical field
Technical field of graphene is the utility model is related to, more particularly to a kind of graphene battery.
Background technology
In the material being currently known, graphene film material has a highest electronics conduction of velocity, about the light velocity 1/300.At present, for graphene just generate electricity and spring energy storage field research focus primarily upon by the use of graphene substitute carbon as The electrode material of lithium battery and ultracapacitor, it is still, also directly not main with battery device by the use of graphene as generating electricity The research of functional part.
Descrierea 

Un fel de baterie cu grafen 

Domeniul tehnic 

Domeniul tehnic al grafenului este modelul de utilitate este legat, mai ales de un fel de baterie de grafen. 

Tehnologia de fond 

În materialul cunoscut în prezent, materialul de film grafen are o conductibilitate electronică de mare viteză, despre viteza luminii 1/300.În prezent, pentru grafen doar genera energie electrică și de arc de stocare a energiei câmp de cercetare se concentreze în primul rând pe prin utilizarea de carbon substitut grafen ca material electrod de baterie cu litiu și ultracapacitor, este încă, de asemenea, direct nu principal cu dispozitiv de baterie prin utilizarea de grafen ca energie electrică generatoare de cercetare a părții funcționale.

The content of the invention
The defects of the purpose of this utility model is to overcome prior art, utilize the advantage of graphene, there is provided a kind of graphite Alkene battery, what the technical scheme of the graphene battery was realized in：
A kind of graphene battery, including positive electrode substrate, graphene positive pole, membrane layer, graphene negative pole, negative electrode substrate, institute The PET positive electrode substrate layers that positive electrode substrate includes plus plate current-collecting body layer successively from top to bottom, polyethylene terephthalate is formed are stated, Coated on the substrate layer, the graphene positive pole is made up of the plus plate current-collecting body layer graphene anode composite material, The graphene negative pole is made up of graphene anode material, and the negative electrode substrate includes negative pole currect collecting successively from top to bottom The PET negative electrode substrate layers that body layer, polyethylene terephthalate are formed, the graphene positive pole are attached on positive electrode substrate, institute Graphene negative pole is stated to be attached on negative electrode substrate, the graphene battery be followed successively by from top to down positive electrode substrate, graphene positive pole, Membrane layer, graphene negative pole, negative electrode substrate.
Preferably, the graphene both positive and negative polarity current collector layers are one kind of aluminium foil, copper foil or nickel foil.
Preferably, the graphene anode composite material is LiFePO4 or LiMn2O4 coated graphite alkene positive pole composite wood Material.
Conținutul invenției

 Defecte ale scopului acestui model de utilitate este de a depăși arta anterioară, utiliza avantajul de grafen, există un fel de baterie de grafit Alkene, ceea ce schema tehnică a bateriei grafen a fost realizat în: 
Un fel de baterie de grafen, inclusiv substrat de electrod pozitiv, pol de grafen pozitiv, strat membranar, pol de grafen negativ, substrat de electrod negativ, institut Straturile de substrat de electrod pet pe care substratul de electrod pozitiv le include plus stratul corpului de colectare a curentului plăcii succesiv de sus în jos, se formează polietilenă tereftalat, Se afirmă acoperit pe stratul substratului, polul pozitiv al grafeului este alcătuit din stratul compozit de colectare a curentului plus placa de colectare a corpului grafen anod material compozit , Polul negativ al grafenului este alcătuit din material anod de grafen, iar substratul negativ al electrodului include currect negativ de pol colectat succesiv de sus în jos Straturile de substrat de electrod negativ PET care se formează stratul de corp, tereftalat de polietilenă, polul pozitiv al grafenului este atașat pe substratul electrodului pozitiv, se afirmă că polul negativ al grafenului este atașat pe substratul electrodului negativ , bateria grafenului să fie urmată succesiv de substratul electrodului pozitiv de sus în jos, polul pozitiv al grafenului, stratul de membrană, polul negativ al grafenului, substratul electrodului negativ. 

De preferință, straturile colectoare de curent de polaritate pozitivă și negativă sunt un tip de folie de aluminiu, folie de cupru sau folie de nichel.

 De preferință, materialul compozit de anod de grafen este LiFePO4 sau LiMn2O4 acoperit grafit alkene pozitiv pol compozit material din lemn.

Preferably, the graphene anode material is nitrogen-doped graphene anode material.
Graphene battery of the present utility model is substituted positive and negative in traditional graphene battery using graphene combination electrode Pole, and electrode material uses graphene composite material, under conditions of without other conductive agents and bonding agent, changes graphene Electronic structure, improves the free carrier density of graphene, while passes through composite respective material covering material and stone Black alkene is combined closely, and the electric conductivity and stability of graphene is greatly improved, while also improves the energy density of battery, Extend the service life of battery.
Brief description of the drawings
Fig. 1 is the structural representation of the utility model ring graphene battery.
Reference：1- positive electrode substrates, 2- graphene positive poles, 3- membrane layers, 4- graphene negative poles, 5- negative electrode substrates.
Embodiment
The utility model is described in further detail with specific embodiment below in conjunction with the accompanying drawings.
A kind of graphene battery, including positive electrode substrate 1, graphene positive pole 2, membrane layer 3, graphene negative pole 4, negative electrode substrate 5, the PET positive electrode substrate layers that positive electrode substrate includes plus plate current-collecting body layer successively from top to bottom, polyethylene terephthalate is formed, Plus plate current-collecting body layer is coated on 1 layer of positive electrode substrate, and graphene positive pole 2 is made up of graphene anode composite material, graphene Negative pole 4 is made up of graphene anode material, and negative electrode substrate 4 includes negative current collector layer, gathered to benzene successively from top to bottom The PET negative electrode substrate layers that dicarboxylate is formed, graphene positive pole 2 are attached on positive electrode substrate 1, and graphene negative pole 4 adheres to On negative electrode substrate 5, the graphene battery is followed successively by positive electrode substrate 1, graphene positive pole 2, membrane layer 3, graphite from top to down Alkene negative pole 4, negative electrode substrate 5.
De preferință, materialul anod al grafenului este un material anod al grafenului dopat cu azot.

 Bateria de grafen a modelului de utilitate actual este înlocuită pozitiv și negativ în bateria tradițională de grafen folosind electrodul combinat de grafen Polul, iar materialul electrod utilizează material compozit grafen, în condiții de fără alți agenți conductivi și agent de lipire, schimbă structura electronică a grafenului, îmbunătățește densitatea liberă a grafenului, în timp ce trece prin materialul compozit respectiv care acoperă materialul și piatra Alkene negru este combinat îndeaproape , iar conductivitatea electrică și stabilitatea grafenului este mult îmbunătățită, în timp ce îmbunătățește, de asemenea, densitatea de energie a bateriei, Extinde durata de viață a bateriei.

 Scurtă descriere a desenelor

 Fig. 1 este reprezentarea structurală a bateriei cu grafen inel de utilitate. Referință:1- substraturi de electrozi pozitive, poli pozitivi cu 2 grafeni, straturi cu membrană de 3, poli negativi cu 4 grafeni, substraturi de electrod 5- negative. 

Întruchiparea

 Modelul de utilitate este descris în detaliu, cu întruchiparea specifică de mai jos, împreună cu desenele de însoțire. 

Un fel de baterie de grafen, inclusiv substratul electrodului pozitiv 1, polul pozitiv al grafenului 2, stratul membranar 3, polul negativ al grafenului 4, substratul negativ al electrodului 5, straturile de substrat ale electrodului PET pe care substratul de electrod pozitiv le include plus stratul corpului de colectare a curentului de placă succesiv de sus în jos, se formează tereftalat de polietilenă, plus stratul de corp de colectare a curentului este acoperit pe 1 strat de substrat pozitiv , iar polul pozitiv al grafenului 2 este alcătuit din material compozit de anod de grafen, grafen Polul negativ 4 este alcătuit din material anodic de grafen, iar substratul negativ al electrodului 4 include stratul colector de curent negativ, adunat în benzen succesiv de sus în jos Straturile de substrat de electrod negativ PET care se formează dicarboxilatul, polul pozitiv al grafenului 2 este atașat pe substratul electrodului pozitiv 1 , iar polul negativ grafen 4 aderă la Substratul electrodului negativ 5, bateria grafenului este urmată succesiv de substratul electrodului pozitiv 1, polul pozitiv al grafenului 2, stratul membranar 3, grafitul de sus până în jos Alkene polul negativ 4, substratul electrodului negativ 5.

Preferably, graphene both positive and negative polarity current collector layers are one kind of aluminium foil, copper foil or nickel foil.
Preferably, graphene anode composite material is LiFePO4 or LiMn2O4 coated graphite alkene anode composite material.
Preferably, graphene anode material is nitrogen-doped graphene anode material.
Technology contents and technical characteristic of the present utility model have revealed that as above those skilled in the art still may base The replacement and modification without departing substantially from the utility model in essence are made in teaching of the present utility model, therefore, the utility model protection Scope is not limited to the content disclosed in embodiment, also including various replacements and modification without departing substantially from the utility model in essence. 
De preferință, straturile colectoare de curent de polaritate atât pozitive, cât și negative sunt un tip de folie de aluminiu, folie de cupru sau folie de nichel.
 De preferință, materialul compozit de anod de grafen este liFePO4 sau liMn2O4 acoperit cu grafit alkene anod material compozit.
 De preferință, materialul anod al grafenului este un material anod al grafenului dopat cu azot. 
Conținutul tehnologiei și caracteristicile tehnice ale modelului de utilitate actual au arătat că, la fel ca mai sus cei calificați în artă încă se pot baza înlocuirea și modificarea fără a pleca substanțial de la modelul de utilitate, în esență, se fac în predarea modelului de utilitate actual, prin urmare, modelul de utilitate de protecție Domeniul de aplicare nu se limitează la conținutul dezvăluit în întruchipare, inclusiv, de asemenea, înlocuiri diferite și modificări fără a pleca substanțial de la modelul de utilitate în esență.

Claims (4)
Hide Dependent 
1. A kind of 1. graphene battery, it is characterised in that：The graphene battery include positive electrode substrate, graphene positive pole, membrane layer, Graphene negative pole, negative electrode substrate, the positive electrode substrate include plus plate current-collecting body layer, poly terephthalic acid diethyl successively from top to bottom The PET positive electrode substrate layers that ester is formed, for the plus plate current-collecting body layer coated on the substrate layer, the graphene positive pole is by stone Black alkene anode composite material composition, the graphene negative pole are made up of graphene anode material, the negative electrode substrate from The PET negative electrode substrate layers that top to bottm includes negative current collector layer successively, polyethylene terephthalate is formed, the graphene is just Pole is attached on positive electrode substrate, and the graphene negative pole is attached on negative electrode substrate, and the graphene battery is from top to down successively For positive electrode substrate, graphene positive pole, membrane layer, graphene negative pole, negative electrode substrate.
2. 2. graphene battery according to claim 1, it is characterised in that：The graphene both positive and negative polarity current collector layers are aluminium One kind of paper tinsel, copper foil or nickel foil.
3. 3. graphene battery according to claim 1, it is characterised in that：The graphene anode composite material is ferric phosphate Lithium or LiMn2O4 coated graphite alkene anode composite material.
4. 4. graphene battery according to claim 1, it is characterised in that：The graphene anode material is nitrating stone Black alkene anode material.
Creante

Vicii ascunse

 1.Un fel de 1. baterie grafen, se caracterizează prin faptul că:Bateria grafenului include substrat de electrod pozitiv, pol de grafen pozitiv, strat de membrană, pol de grafen negativ, substrat de electrod negativ, substratul electrodului pozitiv include plus stratul corpului de colectare a curentului plăcii, dietil acid poli tereftalic succesiv de sus în jos Straturile de substrat de electrod pet pozitiv care se formează, pentru stratul de corp plus de colectare a curentului plăcii acoperit pe stratul substratului , polul pozitiv al grafenului este de piatră Compoziția materialului compozit alkenean negru, polul negativ al grafenului este alcătuit din material anod grafen, substratul electrodului negativ din straturile de substrat de electrod pet negative care de sus până la bottm include stratul colector de curent negativ succesiv, se formează tereftalat de polietilenă, grafenul este doar Polul este atașat pe substratul electrodului pozitiv, iar polul negativ al grafenului este atașat pe substratul electrodului negativ , iar bateria grafenului este de sus în jos succesiv Pentru substratul electrodului pozitiv, polul pozitiv al grafenului, stratul membranar, polul negativ al grafenului, substratul electrodului negativ. 

2. baterie grafen în conformitate cu afirmația 1, se caracterizează prin faptul că:Grafenul atât pozitiv cât și negativ straturile de colector de polaritate sunt aluminiu Un fel de tablă de hârtie, folie de cupru sau folie de nichel. 

3. baterie de grafen în conformitate cu mențiunea 1, se caracterizează prin faptul că:Materialul compozit de anod de grafen este fosfat feric Litiu sau LiMn2O4 acoperit cu grafit alkene anod material compozit. 

4. baterie grafen în conformitate cu cererea 1, se caracterizează prin faptul că:Materialul anod grafen este nitrarea piatra Negru alkene anod material.
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