Ce Ar Trebui Să Știți Despre Fabrics-- KANOX ® Și MAZIC ®
· [image: ignifugare îmbrăcăminte, costum de pompier]
În Taiwan, Taipei City Fire Department a desemnat Taiwan KK Corp. ca furnizor de îmbrăcăminte lor de ignifugare după ce a câștigat contractul de competiție cu multe alte furnizor calificat   a echipamentelor individuale de protecție. Țesături de ignifugare, KANOX ® și MAZIC ® , s- au oferit haine rezistente la foc cel mai de protecție bazat pe tehnologia nou dezvoltat high-tech.
Taiwan KK Corp. este un lider rezistent la foc tesatura in furnizarea de articole de îmbrăcăminte de protecție pentru pompieri, armata specială, forța aeriană, pilot, și muncitorii industriali de rafinărie, gaz, ciment, metal si sudura. Taiwan KK detine o unitate de producție de mare pentru a oferi servicii one - stop cu integrarea totală din materiale rezistente la foc în mod inerent de înaltă performanță de viteze pompier prezența la vot și îmbrăcăminte de protecție.
[image: Retardant Fabric a trimite foc anchetă]
pompieri structurale se confruntă cu focul blițului și temperatura ridicată cel mai mult în timpul activităților lor de salvare. Cum de a oferi cea mai bună protecție posibilă ignifugare împotriva căldurii și a flăcărilor au devenit principalele obiective de testare pentru îmbrăcăminte de ignifugare adecvat. miez de salvare principal este umanitatea. În cazul în care nu există nici o siguranță pentru viața umană, lucrarea de salvare este echivalent cu zero și fără valoare. În consecință, design-ul primar de îmbrăcăminte rezistente la foc este acela de a asigura o protecție optimă pentru pompieri.
Taiwan KK Corp. are ani de experiență în dezvoltarea de înaltă performanță tesatura ignifug le- a permis să creeze foc tesatura rezistent la restante numit KANOX ® și MAZIC ®. Ele sunt certificate de către CE și / sau NFPA și calificat pentru efectuarea fla de îmbrăcăminte pentru stingerea incendiilor, armata specială, forța aeriană, pilot, și muncitorii industriali de rafinărie, gaz, ciment, metal si sudura.
KANOX ® și MAZIC ® materiale de ignifugare sunt doparea vopsite, și opțional pentru apă hidrofug / ulei. Ele au diferite avantaje care să împuternicească calitatea de îmbrăcăminte ignifugant care le fac.KANOX ® tesatura ignifug este hibrid amestecat cu fibra aramid, PAN pre-oxidat amestec, și / sau fibre de înaltă rezistență. Inseamna   KANOX ® nu este numai ignifugare, izolate termic, anti-static , ci , de asemenea , prietenoase cu mediul.
Ca rezultat al acestor caracteristici, KANOX ® retardant tesatura de foc este ideal pentru fabricarea de îmbrăcăminte de ignifugare. Pe de altă parte, MAZIC ® tesatura rezistenta la foc este fabricat din aramidică, Viscos, seria Protex, fibre și / sau de înaltă rezistență. Este moale , cu rezistență ridicată, și oferă cumpărătorilor diverse opțiuni de culoare. Toate MAZIC ® tesatura ignifugeste tesatura-vopsit și droguri de ulei, rezistent la apă. MAZIC ® tesatura rezistenta la foc a trecut RO testele să nu fie o flacără de la margine, nu se formează găuri, fără resturi de flăcări, nu după flacără și nici amurg, și KANOX ® a obținut certificarea NFPA pentru a dovedi inalta performanta veșmântul cu intarziere de protecție și a flăcării lui. Din cauza OEM, ODM know-how, Taiwan KK Corporation este capabil de a personaliza haine rezistente la foc pentru a îndeplini obiectivele de cumpărători la nivel mondial. Hainele lor de ignifugare a vândut în întreaga lume, inclusiv Italia, Chile, Pakistan, Portland, Africa de Sud, Portugalia, Portland, Vietnam, Filipine, India, etc.
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Lupta Împotriva Incendiilor Suit Flacără Raport De Acapararea De Încercare De La SATRA
Articol de îmbrăcăminte descris ca fiind "inseparabil de stingere a incendiilor Cod dimensiune costum L Produs TK09AD01", prezentat pentru evaluare în conformitate cu EN 469: 2005 Anexa E la obținerea rezultatelor estimate de ardere prezentate în tabelele de mai jos. S-au realizat cu 8 timpi de expunere a doua, la un flux nominal termic mediu de 84 kW / m² și un timp de date de logare de 120 de secunde.
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Biroul de protecție contra incendiilor din Filipine au avut cerințe foarte specifice pentru costumele lor de foc. Inițial, acestea au fost pentru cantități mici, astfel încât numai furnizorii noștri anterioare nu s-ar face la comandă costume de incendiu pentru astfel de cantități limitate. Deci , în 2005 am găsit Taiwan KK Corporation și au spus că ar putea îndeplini cerințele chiar și pentru cantități mici.
Biroul de protecție contra incendiilor a fost fericit cu noile personalizate Kanox costume de foc pe care le - am fost cu livrare pentru a le încă din 2006 și luptători lor de foc , cum ar fi greutatea mai ușoară a Kanox costume împotriva mai grele costume NFPA pe care le - au folosit în trecut. În același timp, cantitatea de costume cumpărate de către Biroul de protecție contra incendiilor a crescut , astfel , până în 2010, l- au achiziționat peste 3.000 de seturi de Kanox pompieri costume 

Marcial P. Lichauco Jr. 
Președinte / 911 Alarm Inc.
Taiwan KK Corp. consumabile fla îmbrăcăminte India piață foc. Din 2002, acesta a fost 10 ani de când am început colaborarea cu Sistemul 5S Pvt.Ltd, un producător de frunte de îmbrăcăminte de ignifugare în India. Ne - am procurat cu succes ordinele de la Capital Pompieri India ", și de a câștiga credința lor în KANOX ® materiale ignifuge.
[bookmark: _GoBack]Cu ajutorul KANOX ® materiale de ignifugare concepute în strânsă colaborare cu KANOX echipa de cercetare, partenerul nostru de sistem 5S Pvt. Ltd produce diferite tipuri de ergonomie Hi-Tech haine de ignifugare în India de piață, oferă potrivire îmbunătățită, purtatorul de confort si extrem de potrivit pentru a purta în vreme tropicale. Prin noastre în mod constant eforturi de mai mulți ani, KANOX ® devin tot mai populare și să fie cunoscut pentru flacara noastră de nivel înalt și proprietăți de protecție împotriva căldurii. Multe dintre unitățile de pompieri din India, Aeroportul, chiar si indica KANOX ® incendiu țesături ignifuge ca un anumit material ignifug pentru îmbrăcămintea lor rezistente la foc. 
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