Protecția chimică și biologică largă sporește performanța misiunii.
Când se confruntă cu incidente chimice toxice sau biologice, soldații au nevoie de protecție împotriva mai multor tipuri de amenințări. Costumele lor trebuie să le permită să se miște liber și să rămână angajate mai mult timp.
Produsele GORE® CHEMPAK® utilizează o peliculă chimică și biologică protectoare pe bază de ePTFE, permeabilă la vapori (permeabilă la vapori). Această tehnologie de barieră permite o permeabilitate ridicată a permeabilității vaporilor de umiditate (transpirație), protejând în același timp o gamă largă de vapori chimici periculoși, lichide și aerosoli. Gore are două linii de tehnologii materiale: țesătura GORE® CHEMPAK® selectivă permeabilă cu membrană respirabilă și țesătură cu barieră GORE® CHEMPAK®, care nu este respirabilă.
Fiți pregătiți pentru scenariile cele mai nefavorabile cu îmbrăcămintea Commando Stretch.
Această țesătură stretch fabricată de lenjeria de corp și designul unic din cinci piese oferă mobilitate excepțională și confort în situații dificile. În comparație cu tehnologia tradițională a costumului de carbon, sistemul de îmbrăcăminte chimic / biologic de îmbrăcăminte (CPCS) al îmbrăcămintei oferă o pierdere de căldură îmbunătățită pentru mediu și, prin urmare, o povară termică redusă asupra purtătorului.
Designul său versatil se integrează ușor cu multe tipuri de articole de îmbrăcăminte exterioară pentru a fi utilizate în aplicații variind de la eliminarea muniției explozive până la protecția demnitară.
Commando Stretch Garment este certificat pentru a satisface standardele NFPA 1994, clasa 3, ediția curentă pentru operațiunile "zonei calde".

Gore are tehnologie respirabilă pentru o protecție extinsă împotriva pericolelor chimice și biologice.

Țesăturile GORE® CHEMPAK® permeabile selectiv sunt permeabile la vapori de umiditate pentru a reduce tensiunea la căldură prin răcirea prin evaporare. Acestea oferă o barieră fizică pentru substanțele chimice toxice industriale lichide, agenți biologici și particule virale. Acestea sunt impermeabile la aer, asigurând astfel cel mai înalt nivel de protecție a aerosolilor. Această apărare largă împotriva agenților chimici de război suferă chiar și după expunerea la combustibili, apă de mare și alți contaminanți. Țesăturile sunt ușoare, subțiri și flexibile. Acestea sunt folosite în îmbrăcăminte, pantaloni de îmbrăcăminte versatilă din două piese, precum și inserții pentru mănuși și șosete.
Materiale subțiri și ușoare pentru o mobilitate îmbunătățită și tactilitate.
Țesăturile GORE® CHEMPAK® ultra barieră au o membrană care nu respiră, care va opri intrarea picăturilor mici, a particulelor, a lichidelor toxice sau a aerosolilor. Țesătura își păstrează integritatea chiar și după expunerea la petrol, uleiuri, lubrifianți și alți contaminanți lichizi. Tesatura de barieră GORE® CHEMPAK® îmbunătățește mobilitatea și capacitățile de îndoire în articole de îmbrăcăminte și bocanci, reducând în același timp volumul între degetele mănușilor - îmbunătățind eficacitatea operațională globală.
COMMANDO STRETCH SPECIFICAȚII PRIVIND ÎMBRĂCĂMINȚĂ
• Se integrează cu ușurință cu o varietate de echipamente și articole de îmbrăcăminte exterioară • Certificat pentru NFPA 1994, clasa 3 ediția curentă pentru protecția "zonei calde" • Profil redus pentru operațiuni discrete • Îmbrăcăminte extensibilă și respirabilă stretch • Disponibil într-o gamă largă de mărimi și mărimi
CARACTERISTICI
• Îmbrăcăminte concepută cu material GORE® CHEMPAK® cu permeabilitate selectivă • Mănuși GORE® G9492 ™ cu țesătură GORE® CHEMPAK® Ultra Barrier • Designul ușor, ușor, respirabil poate fi purtat confortabil sub diferite tipuri de articole de îmbrăcăminte exterioară • NFPA 1994, Clasa 3 protecția ediției curente împotriva agenților chimio-bio și a agenților internaționali de terorism • Durată de exploatare de 48 de ore, dacă nu este deteriorată, expusă sau contaminată
APLICAȚII
• Protecția demnitară • Evacuarea muniției explozive • Controlul securității perimetrului și al mulțimii • Salvarea tehnică în mediul contaminat
Certificare: Zona: Factorul de dozare fiziologică sistemică de protecție (PPDFSYS): Design de îmbrăcăminte: Designul protecției corpului îmbrăcămintei:
Îmbrăcăminte design de protecție a mâinilor: Design de protecție pantofi de protecție: Designul de protecția capului îmbrăcăminte:
Sistemul respirator: Tehnologie de barieră: Perioada de valabilitate:
Multifunctional:
NFPA 1994, clasa 3 ediția curentă Warm 240 PPDFSYS (mediu)
Design din cinci piese GORE® CHEMPAK® Material selectiv permeabil pentru mănușă GORE® G9492 ™ superioară și inferioară cu material de barieră GORE® CHEMPAK® Ultra cu manșon de manșon adăugat la mănușa de barieră pentru a permite inserarea manșonului în manșeta pentru mănuși Sock cu GORE® CHEMPAK® Material selectiv permeabil cu manșetă tricotată pentru a ține brațele în poziție GORE® CHEMPAK® Material selectiv permeabil și material textil cu întindere cu buzunar pentru gât pentru a limita pătrunderea contaminanților Contactați LION la adresa CBRN@lionprotects.com pentru opțiunile GORE® CHEMPAK® Material selectiv permeabil până la 5 ani pentru partea superioară și inferioară. Până la 10 ani pentru mănuși, glugă și șosete. Da - până la 48 de ore
BARRIER PERFORMANȚA PERMANENTĂ CHEMICĂ GORE® CHEMPAK® Țesături selectiv permeabile utilizate în îmbrăcămintea stretch Commando
Provocarea chimică Acroleină Acrilonitril Amoniac Clorură Dimetil Sulfat Mustar (HD) Soman (GD)
Provocare Nivel 40 ppm 40 ppm 40 ppm 40 ppm 10 g / m2 10 g / m2 10 g / m2
Endpoint μg / cm2 6 6 6 6 6 4 1.25
Rezultate cumulative de 1 oră Pass Pass Pass Treci Pass Pass Pass
© 2012 W. L. GORE & Associates, Inc. Utilizată cu permisiune, toate drepturile rezervate. G9492, CHEMPAK, GORE și desenele sunt mărci comerciale ale W. L. GORE & Associates, Inc.
Chempalg SELECTIVELV PERMEABIL FABRIC
ATENȚIE: Nu purtați niciodată îmbrăcămintea fără respirator, încălțăminte, mănuși, glugă sau centură; nu purtați niciodată îmbrăcămintea fără toate elementele în poziție. Numai îmbrăcămintea nu oferă protecție împotriva tuturor pericolelor chimice și biologice. Ansamblurile CBRN nu oferă protecție împotriva flacării. Ansamblurile CBRN asigură o protecție limitată împotriva abraziunii, perforării, a lichidelor corporale, a altor lichide și gaze. Nu există produse, inclusiv articole de îmbrăcăminte, încălțăminte sau articole de îmbrăcăminte, care să ofere protecție absolută, chiar și atunci când sunt noi, iar performanța lor de protecție va scădea prin uzură, rupere, abraziune și alte deteriorări asociate utilizării. W. L. Gore & Associates, Inc. și LION nu oferă nicio garanție a modului în care produsul va funcționa în mod real.
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