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SONICURI BIO-SHELL
CELE MAI BUNE BARIERE DINTRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI LUMEA
SONICS Bio-Shell este un costum de protecție CBRN alcătuit dintr-o țesătură subțire și ușoară unică, care permite o reducere semnificativă a greutății / volumului și o protecție CBRN îmbunătățită. Folosind tehnologia GORE® CPCSU-2 Flex Fit, Bio-Shell reprezintă o schimbare treptată a protecției CBRN, cu o reducere cu până la 50% a greutății în comparație cu îmbrăcămintea de protecție tradițională pe bază de carbon. De asemenea, proprietățile sale de protecție combată o amenințare mult mai largă, acționând ca o barieră împotriva agenților chimici clasici de război chimici sub formă de vapori, chimicale industriale toxice, particule aerosolizate, lichide în forță (adică atunci când îngenunchează sau purtând echipament de luptă) și pericole biologice, agenți patogeni ca Ebola și HIV. Stratul de bază Bio-Shell este construit folosind cea mai recentă membrană permeabilă selectivă (SPM) GORE® CHEMPAK®. Tesatura protectoare SPM este fabricată dintr-un film ușor, respirabil, care permite evacuarea vaporilor de umiditate, având ca rezultat o reducere semnificativă a sarcinii termice și a oboselii. Bio-Shell oferă, de asemenea, o serie de panouri integrate integrate în zonele cheie pentru a facilita o mobilitate îmbunătățită, asigurându-i că purtătorul său poate îndeplini sarcinile operaționale, cum ar fi evaziunea, manevrele de luptă, operarea unui vehicul sau aeronavă și datoria primară de recuperare. Bio-Shell include o îmbrăcăminte exterioară separabilă care poate fi personalizată în funcție de modelul / culoarea preferințelor militare sau organizației.
BIO-SHELL CARACTERISTICI & BENEFICII
PERFORMANȚĂ ATRIBUTĂ
categorie ușoară
Protecție după expunerea la transpirație umedă
Protecția împotriva nisipului / rotorului cu vânt
Protecție împotriva penetrării lichidului chiar și sub presiune
Protecția după expunerea la contaminanți din câmpul de luptă (BFC), cum ar fi petrolul, uleiurile sau lubrifianții
Protecția împotriva unei game largi de substanțe chimice industriale toxice (TIC)
Protecția împotriva agenților netradiționali (NTA)
Protecția împotriva agenților patogeni de sânge bourne, cum ar fi Ebola și HIV
Mențineți protecția chiar și după ce ați scos din punga de depozitare
Protecția împotriva vaporilor în condiții de vânt
Abilitatea de a oferi o protecție extinsă la o serie de amenințări CBRN fără compromisuri în sarcina termică
Spălare capacitate
Capacitatea de decontaminare
Cost
SISTEM DE PROTECȚIE SPM BIO-SKIN
Greutatea tipică a sistemului de țesături este de 270g / m2
DA
DA - SPM este impermeabil la aer, sistemul de barieră membranară blochează penetrarea aerosolilor și particulelor
DA - Materialul pe bază de barieră SPM previne penetrarea lichidului chiar sub presiune
DA - Protecție chiar și după expunerea la BFC
DA - SPM trece conform Standardului național de protecție împotriva incendiilor din 1994 privind ansamblurile de protecție pentru primii respondenți în cazurile de terorism CBRN (clasa 3)
DA - Referințele pentru rezultatele testului clasificate pot fi furnizate la cerere
DA - SPM trece conform standardului național de protecție împotriva incendiilor din 1994 privind ansamblurile de protecție pentru primii respondenți în cazurile de terorism CBRN (clasa 3) - penetrarea virală
DA - Nici o degradare a protecției SPM atunci când este expusă atmosferei. Nici o deteriare după> 10 ani
DA - Bariera impermeabilă la aer protejează chiar și în condiții de vânt
DA - Încărcarea termică a barierului de vapori de umiditate este echivalentă cu sistemele de carbon permeabile la aer, oferind în același timp protecție împotriva unei game largi de amenințări la formarea vaporilor, lichidelor și aerosolilor
DA - SPM poate fi spălat de până la 15 ori
DA - Poate fi ușor decontaminat
Prin costurile de viață sunt semnificativ mai mici, datorită capacității extinse de decontaminare și de spălare a vieții
SISTEME DE PROTECȚIE BAZATE PE CARBON
Greutatea tipică a sistemului de țesături este de 630g / m2
LIMITED - Carbonul este compromis când este saturat
LIMITED - Materialul permeabil la aer permite penetrarea aerosolilor și particulelor
NO - Sistemele pe bază de carbon nu pot împiedica pătrunderea lichidului
NO - Sistemele bazate pe carbon nu vor proteja după expunerea la BFC și trebuie înlocuite.
NU - nu respectă standardul național de protecție împotriva incendiilor din 1994 privind ansamblurile de protecție pentru primii respondenți în cazurile de terorism CBRN (clasa 3)
UNKNOWN - protecția oferită este suspectă pe baza metodologiei de testare folosită de US DoD
NU - nu respectă standardul național de protecție împotriva incendiilor din 1994 pentru ansamblurile de protecție pentru primii respondenți în cazurile de terorism CBRN (clasa 3) - penetrare virală LIMITED - Sistemul de protecție pe bază de carbon se poate degrada după expunerea la atmosferă, după îndepărtarea ambalajului sigilat în vid. Viața tipică o dată expusă la oxigen <30 de zile
LIMITED - Studiile independente arată că protecția scade atunci când viteza vântului crește
NU - Protecție numai împotriva vaporilor agentului tradițional de război chimic
Da - cu toate acestea, reduce performanța îmbrăcămintei
Costul inițial al unității va fi mai ieftin, dar rata de volum a consumului va fi semnificativ mai mare
BENEFICII
Îmbunătățirea confortului purtătorului și reducerea sarcinii termice crește eficiența misiunii și timpul de uzură al operației
Eficacitate mai lungă a misiunii și îmbrăcăminte prelungită
Creșterea protecției utilizatorului, permițând utilizatorului să opereze în condiții mai solicitante și mai solicitante. Creșterea protecției utilizatorilor, permițând utilizatorului să opereze în condiții mai solicitante și mai atrăgătoare. Neagă necesitatea înlocuirii costumelor contaminate.
Creșterea protecției utilizatorilor, permițând utilizatorilor să opereze în condiții mai înduioșătoare și mai solicitante
Fereastră de utilizator extinsă și costuri operaționale reduse
Creșterea protecției personale a dus la o mai mare eficacitate a misiunii și o uzură prelungită a utilizatorului
Creșterea protecției utilizatorilor, permițând utilizatorilor să opereze în condiții mai înduioșătoare și mai solicitante
Performanțe prelungite, care permit curățarea și reutilizarea echipamentelor, care au ca rezultat reducerea costurilor de viață Prelungirea performanțelor costurilor, permițând curățarea și reutilizarea echipamentelor, care au ca rezultat reducerea costurilor de viață Prelungirea performanțelor costurilor, permițând curățarea și reutilizarea echipamentului , care au ca rezultat reducerea costurilor de viață
INTELIGENT DESIGNAT PENTRU COMFORT MAXIM ȘI PROTECȚIE
Panourile stretch integrate în zonele critice oferă mobilitate îmbunătățită, stres redus de căldură și protecție sporită la nivel de sistem.
GORE® CHEMPAK Liner
GREUTATE DE COMPARATIE DE GREUTATE (Pounds) 1
SARATOGA HAMMER
SIZE: L
CPCSU-2 DIMENSIUNE: L
2
Îmbrăcămintea exterioară detașabilă permite identificarea specifică a rolului / configurația misiunii
® 3
® 4
Capacul cu clapetă dublă asigură o scalabilitate rapidă a protecției (ușor de realizat), cu o protecție îmbunătățită a sistemului împotriva infiltrării particulelor, a lichidului și a vaporilor.
CPCSU-2 FLEX FIT ONE SUIT. MISIUNI MULTIPLE.
Oferind o gamă îmbunătățită de mișcare, manșete interioare la protecția și eficacitatea operațională, reducând în același timp povara logistică.
povară.
Capacul cu clapetă dublă asigură o scalabilitate rapidă a protecției (ușor de realizat), cu o protecție îmbunătățită a sistemului împotriva infiltrării particulelor, a lichidului și a vaporilor.
Panourile stretch integrate oferă o mobilitate îmbunătățită, o reducere a stresului la căldură și un nivel sporit al sistemului
Zonele cotului și genunchiului consolidate pentru a asigura continuitatea protecției în timpul operațiilor.
consolidarea integrării cu mănuși de protecție și încălțăminte. Manșoanele sunt ușor de înfrânat cu închidere cu cârlig și buclă
curelele de îmbrăcăminte exterioară permit reducerea logisticii
încheieturile și gleznele
protecţie. și curele de închidere.
Manșoanele interioare la încheieturi și glezne îmbunătățesc integrarea cu mănuși de protecție și încălțăminte. Manșoanele sunt ușor de înțepenit cu cârlig
STRATEGICE STRETCH PANELS
Zonele cotului și genunchiului consolidate pentru a asigura continuitatea protecției în timpul operațiilor.
CULORI / MODELURI DE ÎMBRĂCĂMINTE EXTERIOARE
Utilizat în spații cheie pentru a maximiza mobilitatea într-o gamă largă de mișcări ale corpului superior și inferior. Datorită utilizării țesăturii stretch, volumul general este redus, ceea ce duce la îmbunătățirea adaptării și integrării cu încărcătura de luptă. În plus, utilizarea țesăturilor stretch reduce decalajul de aer dintre corp și țesătură, care se așteaptă să ofere o protecție îmbunătățită la nivel de sistem, cu o sarcină termică redusă. În plus față de mobilitatea îmbunătățită, utilizarea țesăturilor stretch reduce, de asemenea, reducerea volumului de sistem și a zgomotului.
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CULORI / MODELURI DE ÎMBRĂCĂMINTE EXTERIOARE
7 8
TESTUL VOLUMULUI NATICK (EXTERN DE BAG)
Inch de 800 cubi
SARATOGA HAMMER
SIZE: L
CPCSU-2 DIMENSIUNE: L
1000 1100 1200
6
50% COMPARAREA GREUTATE
LUMINOASA DECÂT ÎMBRĂCĂMINTELE DE PROTECȚIE PE BAZA DE CARBON TRADIȚIONAL
GREUTATE (lire)
DIMENSIUNE SARATOGA: L
CPCSU-2 DIMENSIUNE: L
1 2 3 4 5 6 7 8
TESTUL VOLUMULUI NATICK (EXTERN DE BAG)
Inci cubice
DIMENSIUNE SARATOGA: L
CPCSU-2 DIMENSIUNE: L
800 900 1000 1100 1200
ȘTIINȚA DINTRE PROTECȚIE
Vapori și aerosoli Agenți chimici de război și substanțe chimice industriale toxice
LICHIDE Agenți chimici / bio-război și substanțe chimice industriale toxice
PARTICULATELE CONTAMINATE Agenți biologici de război
îmbrăcăminte exterioară
GORE® CHEMPAK® FABRIC SELECTIV PERMEABIL
Vaporii de transpirație
SISTEMUL COMPLET Este recomandat ca Bio Shell să fie purtat în permanență cu protecție respiratorie, mâini și picioare. STRATUL DE PROTECȚIE ÎMBUNĂTĂȚIT (IPH)
Capota de protecție îmbunătățită (IPH) reprezintă următoarea generație de capace de protecție chimică biologică. Este proiectat pentru a se potrivi cu capul și include un baraj interior. Caracteristicile capotei reduc fluxul de aer contaminat în regiunea capului și elimină necesitatea unei protecții suplimentare a gâtului. IPH-ul este realizat atât cu membrană selectivă permeabilă GORE® CHEMPAK® selectivă, cât și non-stretch. Încorporarea materialului stretch permite o potrivire optimă, fără a afecta libertatea de mișcare. Folosirea țesăturilor de respirație cu vapori de umiditate în glugă mărește performanța termică a ansamblului. IPH beneficiază, de asemenea, de o durată de viață extinsă, deoarece performanța SPM nu se degradează atunci când este scoasă din sacul de protecție sau atunci când materialul este expus agenților chimici.
SONICS PE GLOVE SONICS rezistente la chimicale Butyl Over mănuși sunt fabricate cu un proces unic în soluție, în picioare, oferind protecție de neegalat pentru utilizatori. Structurile moleculare rigide sunt cheia impermeabilității sale chimice. Microprocesoarele de ultimă generație oferă controale exacte, de la amestecarea compusului proprietar cu scufundarea, uscarea și întărirea pentru a obține puterea necesară. Disponibil în mai multe modele pentru diferite niveluri de protecție, gama standard SONICS protejează împotriva unei game largi de substanțe chimice și este disponibilă în patru grosimi pentru a satisface nevoile specifice de protecție și dexteritate. Finisajul cu mâner dur, care conferă o dexteritate crescută și o aderență îmbunătățită, este disponibil în mănuși de protecție chimică ușoară, medie și grea, în dimensiuni x-mici până la x-mari. Mănușile SONICS Butyl sunt ambalate în saci sigilați, individuali, pentru o perioadă de valabilitate de 5 ani.
SONICS OVER BOOT SONICS CBRN Over Boot este un boot de protecție chimică conceput pentru o desfășurare rapidă. Proiectat pentru a fi purtat pe un portbagaj standard, acesta are un design spate pentru a se asigura că este rapid și ușor de montat. Bocanul perfect construit este fabricat din material rezistent chimic Hazmax ™ și este certificat conform standardului EN 13832-3 pentru încălțăminte rezistentă la chimicale. Designul ambidextru permite să fie purtat pe fiecare picior, iar designul butonului asigură că buzunarul este rapid și ușor de fixat cu o singură mână de mănuși. Rezistent la combustibil și ulei, compusul Hazmax ™ este de asemenea ignifug, conform EN15090 și conform cu normele REACH. Talpa oferă o rezistență la alunecare la standardele EN 13287 SRA și SATRA TM144, oferind în același timp o bună aderență pe un teren moale și este ușor de decontaminat. La mașină la 40 ° C, SONICS Over Boot are o perioadă de depozitare de zece ani.
CEL MAI MARE FOOTPRINT SURVIVAL DE SIGURANȚĂ AL WORLD
DEPLOZIE GLOBALĂ NICIODATĂ CÂND TIME.
Prezentând SONICS, rețeaua operativă Survitec a sistemelor CBRN integrate, un furnizor complet de servicii de integrare pentru CBRN. SONICS este un cadru de servicii independent și flexibil, care vă consolidează fiecare cerință CBRN într-un sistem complet integrat. Aceasta include o soluție totală menită să asigure o pregătire maximă pentru organizațiile civile, militare și guvernamentale, care constă în proiectarea, testarea, calificarea și acreditarea produselor / sistemelor, managementul lanțului de aprovizionare, analiza nevoilor de formare și instruirea personalului, întreținerea și întreținerea,
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